红外线治疗仪技术参数

产品名称：红外线治疗仪
波长范围：0.6um~2.5um；（飞利浦医用灯泡带红光）
额定功率：100W
机械定时：金属定时器0-60 -长通  电源开关 UL认证定时器
灯头连接:采用铝接头(转头带有自动锁扣，转动无需松紧旋钮)
红外线灯泡使用寿命：300h（小时）；
定时器范围：机械定时，0min ~60min（分钟），精度误差≤10%；
电源电压：a.c.220V；   环境温度范围：5℃~40℃；
相对湿度范围：＜80%；
电源频率：50Hz;
大气压力范围：700hPa~1060hPa;
产品安全类型：Ⅰ类B型、连续运行的非接触式设备；
运行模式：连续运行的非接触式设备
活动臂升缩范围：30-135cm  
[bookmark: _GoBack]活动臂伸缩范围：20-70CM
升降杆升降范围：200mm
俯仰角：270度
治疗头回转：360度
计时方式：机械定时（0~60及长通）  
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